附件1

2024年柳州市本级产品质量监督抽查

结果分析

一、结果分析

（一）电热暖手袋

2024年共抽查6家销售者的6批次产品，检验结果不合格2批次，不合格检出率为33.3%。重点对产品的标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度结构、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙等7个项目进行检验，不合格项目涉及标志和说明、电源连接和外部软线。

（二）电热水壶

2024年共抽查6家销售者的6批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的标志和说明、防触电保护、输入功率偏差、结构、电源连接和外部软线、稳定性和机械危险、接地措施、工作温度下的泄漏电流、工作温度下的电气强度、机械强度、电气间隙、爬电距离、内部布线等13个项目进行检验。

（三）电热毯

2024年共抽查6家销售者的6批次产品，检验结果不合格2批次，不合格检出率为33%。重点对产品的标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、爬电距离和电气间隙等8个项目进行检验，不合格项目涉及标志和说明、电源连接和外部软线。

（四）电线电缆

2024年共抽查12家生产和销售者的12批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率等42个项目进行检验。

（五）复混（合）肥料

2024年共抽查16家销售者的16批次产品，检验结果不合格6批次，不合格检出率为37.5%。重点对产品的外观、总氮、有效五氧化二磷、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾、总养分、包装标识、粒度、氯离子、有机质、酸碱度、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群、铅含量、镉含量、砷含量、铬含量、汞含量等18个项目进行检验，不合格项目涉及包装标识、氯离子、有机质。

（六）磷肥（钙镁磷肥）

2024年共抽查4家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的有效磷、水溶性磷、硫、游离酸、游离水、粒度、包装标识等7个项目进行检验。

尿素

2024年共抽查8家销售者的8批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的外观、总氮（N）的质量分数、缩二脲的质量分数、水分、铁（以Fe计）的质量分数、碱度（以NH3的质量分数计）、硫酸盐（以SO42 -计）的质量分数、水不溶物的质量分数等8个项目进行检验。

（八）农用薄膜

2024年共抽查2家销售者的2批次产品，检验结果不合格2批次，不合格检出率为100%。重点对产品的拉伸强度（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）、直角撕裂强度（纵、横向）、透光率、雾度、流滴性能以及厚度、厚度偏差等8个项目进行检验。不合格项目涉及拉伸强度（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）以及厚度、厚度偏差。

（九）胶合板

2024年共抽查12家生产者的12批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的含水率、胶合强度、浸渍剥离（当相邻单板木纹方向相同时要求）、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量等6个项目进行检验。

（十）细木工板

2024年共抽查8家生产者的8批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量等5个项目进行检验。

（十一）中密度纤维板

2024年共抽查2家生产者的2批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、甲醛释放量等6个项目进行检验。

（十二）陶瓷砖

2024年共抽查6家销售者的6批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的吸水率、破坏强度、断裂模数、放射性核素等4个项目进行检验。

（十三）蚕丝被

2024年共抽查4家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的纤维含量、填充物品质、填充物含油率、填充物回潮率、填充物质量偏差率、填充物压缩率、填充物回复率、胎套耐汗渍色牢度、胎套耐水色牢度、胎套耐干摩擦色牢度、胎套耐湿摩擦色牢度、胎套甲醛含量、填充物甲醛含量、填充物pH值、胎套pH值、胎套可分解芳香胺染料等16个项目进行检验。

（十四）床上用品

2024年共抽查8家生产和销售者共计8批次产品，检验结果不合格3批次，不合格检出率为37.5%。重点对产品的面料甲醛含量、里料甲醛含量、面料pH值、里料pH值、面料可分解致癌芳香胺染料、面料耐水色牢度、面料耐酸汗渍色牢度、面料耐碱汗渍色牢度、面料耐干摩擦色牢度、面料断裂强力、纤维含量、絮用纤维原料要求等12个项目进行检验，不合格项目涉及断裂强力。

（十五）热轧带肋钢筋

2024年共抽查4家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的下屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、抗拉强度实测值与下屈服强度实测值之比、下屈服强度实测值与下屈服强度标准值之比、180°弯曲试验(弯曲压头直径4d)、C、Si、Mn、P、S、重量偏差等12个项目进行检验。

（十六）溶解乙炔

2024年共抽查3家生产者的6批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的乙炔的体积分数、硫化氢和磷化氢试验等2个项目进行检验。

（十七）车用汽油

2024年共抽查14家销售者的14批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的研究法辛烷值（RON）、未洗胶质含量、溶剂洗胶质含量、硫含量、烯烃含量、芳烃含量、苯含量、锰含量、铅含量、铁含量、硫醇（博士试验）、水溶性酸或碱、甲醇含量、氧含量等14个项目进行检验。

车用尿素

2024年共抽查3家销售者的3批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的尿素含量、密度（20℃）、折光率、碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认等19个项目进行检验。

车用润滑油

2024年共抽查2家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的运动黏度（100℃）、黏度指数、倾点、水分、泡沫性、机械杂质、闪点（开口）、低温动力粘度、高温高剪切黏度等9个项目进行检验。

天然气和车用压缩天然气

2024年共抽查5家销售者的5批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的高位发热量、总硫、二氧化碳摩尔分数、氧气等4个项目进行检验。

液化石油气

2024年共抽查5家销售者的5批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的蒸气压、组分、总硫含量、硫化氢、密度(15℃）、游离水等6个项目进行检验。

安全帽

2024年共抽查3家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的标识、标识冲击吸收性能、（高温、浸水）、耐穿刺性能、(高温、浸水)、侧向刚性（特殊型）、阻燃性能（特殊型）等5个项目进行检验。

插头插座

2024年共抽查2家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的标志、尺寸检查、防触电保护、耐潮、绝缘电阻和电气强度、拔出插头所需的力、耐热，爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离，绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化等9个项目进行检验。

电动汽车交流充电桩

2024年共抽查2家销售者的3批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的人机交互功能、防护等级、电气间隙、爬电距离、接地要求、绝缘电阻、介电强度、标志等7个项目进行检验。

电动助力车用阀控式铅酸蓄电池

2024年共抽查4家销售者的6批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的外观、极性、蓄电池端子、2h率额定容量、大电流放电性能、能量密度等5个项目进行检验。

电动自行车

2024年共抽查8家销售者的8批次产品，检验结果不合格1批次，不合格检出率为12.5%。重点对产品的车速限值、制动性能、整车质量、尺寸限值、脚蹬间隙、车速提示音、淋水涉水性能、照明、短路保护、电气强度、制动断电功能、过流保护功能、防失控功能、电动机额定连续输出功率、充电器、蓄电池的最大输出电压、蓄电池防篡改等17个项目进行检验。不合格项目涉及整车质量、尺寸限值、照明。

电动自行车用充电器

2024年共抽查4家销售者的6批次产品，检验结果不合格1批次，不合格检出率为16.7%。重点对产品的对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线等8个项目进行检验。不合格项目涉及输入功率和电流、空载直流输出电压。

摩托车乘员头盔

2024年共抽查6家销售者的6批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的结构（佩戴装置）、视野、护目镜(冲击强度、可见光透过率)、固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量（低温）、耐穿透（低温）等7个项目进行检验。

消防应急灯具

2024年共抽查12家销售者的15批次产品，检验结果不合格1批次，不合格检出率为6.67%。重点对产品的外观检查、防护等级、通用要求、结构、爬电距离和电气间隙、主要部件性能、系统与整机性能、充、放电性能、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能、耐压性能、恒定湿热试验等14个项目进行检验。不合格项目涉及转换电压性能。

钢化玻璃

2024年共抽查2家销售者的2批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的碎片状态、抗冲击性、表面应力、霰弹袋冲击性能等4个项目进行检验。

夹层玻璃

2024年共抽查2家销售者的2批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的厚度偏差、耐热性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能等5个项目进行检验。

钢筋混凝土排水管

2024年共抽查4家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的外压荷载、保护层厚度、外表面裂缝、露筋等4个项目进行检验。

手提式干粉灭火器

2024年共抽查15家销售者的17批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的20℃喷射性能检查、灭火剂充装量检查、水压试验、爆破试验（适用时）、灭火剂检验（第一主要组分含量）等5个项目进行检验。

消防水带

2024年共抽查3家销售者的3批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0%。重点对产品的外观质量、单位长度质量、长度偏差、试验压力、最小爆破压力等5个项目进行检验。

消防水枪

2024年共抽查3家销售者的3批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的外观质量、单位长度表面质量、抗跌落性能、密封性能、耐水压强度等5个项目进行检验。

家用燃气快速热水器

2024年共抽查7家销售者的8批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的材料及结构、安全装置结构要求、燃气系统气密性、燃烧工况、热水性能、铭牌、安全注意事项、包装等8个项目进行检验。

家用燃气用橡胶和塑料软管

2024年共抽查3家销售者的3批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的尺寸和公差、耐高温食用油质量变化率、耐食用油质量变化率、耐燃试验、气密试验、弯曲试验、耐热试验、验证压力试验、拉断力、标志等10个项目进行检验。

家用燃气灶

2024年共抽查15家销售者的20批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的气密性、燃烧工况、温升、熄火保护装置、结构、标志、安装使用说明等7个项目进行检验。

瓶装液化石油气调压器

2024年共抽查10家销售者的12批次产品，检验结果不合格3批次，不合格检出率为25.0%。重点对产品的结构（一般要求）、调压器的接头组件、气密性、关闭压力、出口压力、耐压性、过流切断安全装置性能、标志、警示、使用说明书、包装等11个项目进行检验。不合格项目为标识、使用说明书。

燃气用具连接用不锈钢波纹软管

2024年共抽查3家销售者的3批次产品，检验结果不合格1批次，不合格检出率为33.3%。重点对产品的结构与尺寸、软管性能、软管接头性能、软管被覆层性能、标志、包装等6个项目进行检验。不合格项目为结构与尺寸、标志。

烟花爆竹

2024年共抽查5家销售者的10批次产品，检验结果不合格2批次，不合格检出率为20.0%。重点对产品的销售包装标志、销售包装、外观、部件、结构与材质、主体平稳性、燃放性能（除声级外）、药种（氯酸盐、砷化合物、汞化合物、没食子酸、苦味酸、六氯代苯、镁粉、锆粉、磷、铅化合物）、单个产品允许最大装药量、单筒药量等10个项目进行检验。不合格项目为部件。

儿童电话手表

2024年共抽查4家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的湿热处理、电气间隙、爬电距离、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、抗电强度、 辐射杂散骚扰、30MHz-1000MHz辐射连续骚扰、静电放电抗扰度等10个项目进行检验。

充电宝（移动电源）

2024年共抽查3家销售者的3批次产品，检验结果不合格1批次，不合格检出率为33.3%。重点对产品的检验项目、热滥用、短路保护、标识、转换效率、常温下的有效输出容量、过充电保护、输出电压、自由跌落等10个项目进行检验。不合格项目为外观及标识、转换效率。

移动通信手持机（手机）

2024年共抽查3家销售者的3批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的标记和说明、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验（湿热处理后）、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端口传导连续骚扰等10个项目进行检验。

液晶显示器

2024年共抽查3家销售者的3批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的保护连接系统的电阻、湿热处理、电气间隙、爬电距离、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、抗电强度试验、电源端子骚扰电压、或交流电源端口的传导发射、辐射骚扰（1GHz以下）、或1GHz以下辐射发射等8个项目进行检验。

儿童服装

2024年共抽查3家销售者的4批次产品，检验结果合格2批次，不合格检出率为50.0%。重点对产品的纤维成分、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、附件抗拉强力、绳带要求等12个项目进行检验。不合格项目为纤维成分。

童鞋

2024年共抽查5家销售者的8批次产品，检验结果不合格4批次，不合格检出率为50.0%。重点对产品的成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底硬度、衬里和内垫耐摩擦色牢度、异味、外底与外中底粘合强度、帮底剥离强度或底强与帮面剥离强度、感官质量、可触及的锐利边缘和锐利尖端、标识等10个项目进行检验。不合格项目为标识、外底耐磨性能。

老人鞋

2024年共抽查4家销售者的8批次产品，检验结果不合格1批次，不合格检出率为12.5%。重点对产品的耐折性能、外底耐磨性能、剥离强度、外底与外中底粘合强度、异味、衬里和内垫耐摩擦色牢度、感官质量、标识等8个项目进行检验。不合格项目为标识。

学生书包

2024年共抽查4家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的耐折性能、外底耐磨性能、剥离强度、外底与外中底粘合强度、异味、衬里和内垫耐摩擦色牢度、感官质量、标识等8个项目进行检验。

羽绒服

2024年共抽查3家销售者的4批次产品，检验结果不合格1批次，不合格检出率为25.0%。重点对产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量、含绒量、绒子含量、充绒量、羽绒种类、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、蓬松度等16个项目进行检验。不合格项目为充绒量。

食品用纸包装及容器等制品

2024年共抽查7家销售者的10批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量a、重金属（以Pb计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质（波长254nm和365nm）、甲醛、脱色试验、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、感官指标、渗漏性能、杯身挺度等16个项目进行检验。

食品包装复合膜袋

2024年共抽查3家销售者的6批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的袋的跌落性能、耐热性、耐高温介质性、甲苯二胺、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、溶剂残留量、邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）等9个项目进行检验。

儿童玩具

2024年共抽查7家销售者的8批次产品，检验结果不合格1批次，不合格检出率为12.5%。重点对产品的材料、小零件、挤压玩具、摇铃及类似玩具、小球、毛球、学前玩偶等51个项目进行检验。不合格项目为邻苯二甲酸酯。

奶嘴及安抚奶嘴

2024年共抽查4家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、挥发性物质（仅适用于硅橡胶奶嘴）、特定元素的迁移（8E）、一般要求、抗冲击性能、抗扯性能、咬扯耐久性能等10个项目进行检验。

配装眼镜及老花镜

2024年共抽查4家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、棱镜度偏差 、光学中心水平距离偏差、水平光学中心与眼瞳的单侧偏差、光学中心垂直互差、镜片的基准点厚度、镜片材料和表面质量、可见光透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、镜架外观质量、装配质量等15个项目进行检验。

童车

2024年共抽查4家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的锐利边缘、外露突出物、小零件、把立管插入深度标记、把立管的强度、把横管、把横管两端、把立管夹紧装置、标志和使用说明、脚蹬、特定可迁移元素最大限量等11个项目进行检验。

幼儿纸尿裤

2024年共抽查6家销售者的6批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的细菌菌落总数、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠菌群、真菌菌落总数、pH、滑渗量、回渗量、渗漏等10个项目进行检验。

成人纸尿裤

2024年共抽查6家销售者的6批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的细菌菌落总数、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠菌群、真菌菌落总数、pH、滑渗量、回渗量、渗漏量等10个项目进行检验。

妇女卫生巾

2024年共抽查5家销售者的6批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数、pH值、甲醛含量、吸水倍率、背胶剥离强度等10个项目进行检验。

手洗餐具用洗涤剂

2024年共抽查6家销售者的8批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的总活性物含量、（总有效物含量）、pH（25℃，1%溶液）、荧光增白剂a、甲醇、甲醛、砷（1%溶液中以砷计）、重金属（1%溶液中以铅计）、菌落总数、大肠菌群等9个项目进行检验。

内墙涂料

2024年共抽查4家销售者的4批次产品，检验结果不合格0批次，不合格检出率为0。重点对产品的VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、总铅（Pb）含量（限色漆）、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆）、低温稳定性、对比率（白色和浅色）、耐碱性、耐洗刷性等9个项目进行检验。

卫生洁具软管

2024年共抽查4家销售者的4批次产品，检验结果不合格2批次，不合格检出率为50.0%。重点对产品的管螺纹精度、密封性、耐压性、抗拉伸性、抗弯曲性、耐冷热循环性、表面耐腐蚀等7个项目进行检验。不合格项目为管螺纹精度。