广西农村供水工程名录库管理办法

（试行）

第一条 为进一步加强和规范农村供水工程基础信息管理，强化农村供水工程名录库管理，提升农村供水工程运行管理水平，特制定本办法。

第二条 本办法所指农村供水工程包括集中供水工程和分散式供水工程。集中供水工程是指供水规模二十人以上的供水工程，分为规模化供水工程（含城乡供水一体化工程、千吨万人供水工程）和小型集中供水工程（规模化供水工程以外的集中供水工程）。分散式供水工程是指供水规模二十人以下的供水工程。

第三条 本办法所称农村供水工程名录库是指在全区所有农村供水工程基础信息的数据库。基本信息包括属性信息、地理位置、工程参数、运行管理等。

（一）属性信息。包括工程代码、工程名称、工程类型等。

（二）地理位置。包括工程所在市、县（市、区）、乡镇、行政村（社区）、屯（小组、队）等。

（三）工程参数。实施部门、供水范围、建设年度、完工时间、总投资、供水人口、接水入户人口、水源类型、水处理工艺。

（四）运行管理。运管主体机构、管理责任人、管理方式、执行水价、水质检测、水费收缴、运行状况等。

第四条 本办法适用于广西行政区划内的所有的农村供水工程名录建设、维护和管理。

第五条 自治区水利厅负责指导、协调和监督全区农村供水工程名录库确定和管理，积极建立全区农村供水工程名录库。

设区市、县（市、区）水行政主管部门负责指导、协调和监督本行政区域农村供水工程名录库的确定、管理，积极建立本行政区的农村供水工程名录库。

第六条 农村供水工程实行统一规范命名。

城乡供水一体化工程采用“**县城乡供水一体化工程”、“**县城水厂管网延伸工程”的方式命名。

千吨万人供水工程采用“**县**镇**水厂”的方式命名。

小型集中供水工程采用“**县**镇**村供水站”的方式命名，其中，单屯（自然村、队、组）供水工程采用“**县**镇**村**屯供水小站”的方式命名。

家庭水柜采用“**县**镇**村**屯**户家庭水柜”的方式命名。

本办法印发之前建设的工程依据本办法予以规范命名。

第七条 县级以上水行政主管部门负责组织对农村供水工程进行登记造册，建立名录库，按以下程序开展：

（一）调查核实。县级水行政主管部门组织对辖区内的农村供水工程名录逐一调查，完善工程名录信息。对于县级水行政主管部门不掌握情况的，可联合或委托乡镇开展集中核查，确保工程名录全覆盖，工程名录信息内容准确、完整。

（二）工程赋码。工程代码作为农村供水工程识别的唯一性信息。县级水行政主管部门在调查核实的基础上，统一对农村供水工程进行赋码，对于已在水利部农村水利水电管理信息系统中填报的工程，则按系统赋码规则自动赋码。对于规模化供水工程覆盖范围内的小型供水工程或其他工程作为应急备用水源的，工程赋码编号规则采用“Y”+“地区编码”+“工程排序”组合。

（三）登记造册。县级水行政主管部门根据调查核实和工程赋码基础上，逐一登记造册，注明属性信息、地理位置、工程参数、运行管理等基本信息。登记造册后，经县级水行政主管部门审查后，要组织征求各有关部门意见。

（四）发布名录。县级水行政主管部门在完成登记造册后，应当以正式文件印发确定农村供水工程名录库，并抄送上级主管部门报备。

（五）信息化管理。县级水行政主管部门应加强农村供水工程名录库信息化管理，农村供水工程名录库建成后及时在自治区水利厅或水利部农村水利水电管理信息系统中填报相关信息。

（六）档案管理。农村供水工程名录相关资料要做好档案留存，农村供水工程调查登记表、名录库以及登记造册的相关资料要及时做好归档，整理规范有序，集中统一保管，确保档案资料安全可靠。

第八条 农村供水工程名录库分为自治区、设区市、县三级名录库，采用“全区统一管理、市县分级负责、名录库动态更新”的管理模式。即自治区建立统一的且各级拥有自己独立的工程名录库，市、县两级对本辖区内的农村供水工程名录库进行更新维护，自治区对全区农村供水名录库进行更新维护。

第九条 各级水行政主管部门应与乡村振兴、乡镇等相关部门主动对接，建立协作机制，加强信息比对、调查核实，及时对农村供水工程名录库信息进行更新。

第十条 农村供水工程达到或超过设计使用年限，或由于水源变化、自然灾害、村庄撤并、人口迁移及被其他工程取代等原因导致工程失去原有供水功能，无需承担供水任务，也没有必要改造或无改造价值的，需要进行报废处理。报废要按照《农村供水工程报废技术导则》有关要求，履行相关手续，并在农村供水工程名录库中予以销号。

第十一条 各级水行政主管部门应加强农村供水工程名录库动态管理，有下列情形之一，应在情况出现后30日内完成农村供水工程名录库的更新维护。

（一）新建成农村供水工程；

（二）同一工程因改造或扩建后多次重复录入的情况；

（三）农村供水工程达到报废条件并办理完报废手续的；

（四）人口数据发生变化时，要对工程名录库的相关指标进行更新维护。

第十二条 各级水行政主管部门应在工程名录库动态管理的基础上，及时将相关信息同步更新填报自治区水利厅或水利部农村水利水电管理信息系统。

第十三条 农村供水工程名录库数据是全区农村供水工程运行管理工作底数，与年度维修养护资金安排挂钩，并把新增工程入库、信息更新和报废剔除的核实处理、数据质量等纳入相关考核实地核查范围。

第十四条 名录库基础信息原则上不对外提供，确有必要的，需按国家有关规定执行，但不得用于农村供水管理以外的目的。其他部门机构若需使用名录库基础信息，应经同级名录库主管机构批准后方可授权使用。

第十五条 本办法规定的内容，法律规章另有规定的，从其规定。

第十六条 本办法自印发之日起开始实施。

第十七条 本办法由自治区水利厅负责解释。

附件：农村供水工程调查登记表

附件

农村供水工程调查登记表

工程名称：
工程类型：
工程主管部门（盖章）：
管理单位名称：
管理单位负责人

（/法人代表）：
填表日期：

农村供水工程调查登记表（样表）

工程名称
曾用工程名
所在市
所在县（区、市）
所在乡（镇）
所在行政村（社区）
详细地址（具体到屯、小组、队等）
工程类型（①城乡一体化工程填写“1”；②千吨万人工程填写“2”；③千人工程（1000-9999人）填写“3”；④千人以下集中供水工程（20-999人）填写“4”；⑤分散工程（0-19）填写“5”。）
供水范围
工程是否完工验收（是/否）
建设年度
完成投资（万元）
取水许可	取水许可证编号
计量设施类型(流量计、机械水表等)
数据传输类型(在线、非在线)
计量设施型号
水源建设	水源名称（填写：**水库，**湖泊，**河流，**塘坝，机井，大口井，渗渠，截潜流，引泉，集雨等）
水源位置（具体到自然村，一般填写取水口所在位置）
水源类型(地表水/地下水/混合水)
水源水质类型（I类到Ⅳ水）
水源地是否确定
水源地保护区是否划定
水质状况	水质检测是否合格（是/否）
净化消毒	是否配备净化设备（是/否）
是否配备消毒设备（是/否）
水处理工艺（①不处理不消毒填写“1”；②仅消毒填写“2”；③仅处理不消毒填写“3”；④常规处理（混凝、沉淀或澄清、过滤）+消毒填写“4”；⑤一体化净水设备+消毒填写“5”；⑥膜处理+消毒填写“6”；⑦其他填写“7”。）
供水规模	设计供水规模（m3/d）
日实际供水量（m3/d）
设计供水人口（人）
实际供水人口（人）
水费收取	是否收取水费（是/否）
水费收缴率（%）
执行水价（元/m3）
执行水价（元/户/年）
执行水价（元/人/年）
是否接表收费（是/否）
运行管理	管理机构名称
工程管理责任人
联系电话
工程性质
工程是否正常运行
是否水利部门实施工程（是/否）
运行管理人员数量（人）
工程概况

简要描述农村供水工程位置、供水范围、受益人口、设计供水规模以及工程建设管理情况（如建于什么时间，由哪个部门实施，投资、验收等情况）；水源类型（地表地表水、地下水、混合水）、水源名称类型（水库湖泊、河流、塘坝、机井、大口井、泉水、集雨、截潜流、渗渠等其他水源）、水源水质（I类到Ⅳ水）、划定水源保护区情况；管理机构、管护人员、水费收缴等情况。集中供水工程要描述水处理工艺净化消毒设备配套情况。若有升级改造或有较大表动情况，要将有关情况记录。（以下为案例）

案例：xx县xx乡供水站位于xx县xx乡xx村xx屯，xx县xx乡供水站于xx年x月立项，xx年x月获得批复（批复文号），xx年x月下达投资（文号），xx年x月开工，参建单位为（业主单位： ，施工单位： ，监理单位： ，设计单位： ），xx年x月通水，xx年x月通过完工验收，完成总投资6829.44万元。该供水站供水范围包括乡政府所在地6所学校94个自然屯2065户16335人（其中建档立卡脱贫户1088户5167人），设计供水规模为 1448m3/d。

该工程运行管理单位为xx乡政府成立的下属单位xx供水供应站，供应站投入管护人员8人，村级公益性岗位管理员5人，水费收缴工作由供应站负责统一收缴。xx县人民政府办公室于xx年x月印发关于《xx乡供水工程试运行收费方案的通知》，试运行一年后又于xx年x月印发《xx乡供水工程试运行阶段收费方案》，该工程已经平稳运行4年半，水费收缴工作已从工程投入的试运行平稳过渡至今。

xx年 月，项目业主对该工程进行改造，工程改造项目于 xx年x月获得批复（批复文号），xx年x月下达投资（文号），xx年x月开工，参建单位为（业主单位： ，施工单位： ，监理单位： ，设计单位： ），xx年x月通过完工验收，完成总投资xx万元。（工程大的改造情况）

xx年 月，工程更换了抽水泵,投资xx万元。（工程较大维修养护情况）

........

注：1. 农村供水工程调查登记表（样表）一式两份，供水管理单位和县级水行政管理部门各一份；

2. 此表适用于全区范围内所有的农村供水工程，分散供水工程可根据实际情况由当地水利部门适当简化。